**Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18**

**Београд**

**23.09.2016.**

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА КАТЕДРЕ ЗА БОЛЕСТИ ПАПКАРА
ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈН-01-4/15-2016**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на aдаптацији просторија Катедре за болести папкара Факултета ветеринарске медицине, ознаке и броја ЈН-01-4/15-2016.

Врши се измена у Обрасцу **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** тако што се додаје ставка **столарски радови**, а у оквиру ње **три подставке.**

Нови образац **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,** налази се на следећој страни**.**

**Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац техничких карактеристика, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива**

**Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.**

У свему осталом конкурсна документација за набавку извођења грађе јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/15-2016, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/15-2016.

**II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **ОПИС РАДОВА** | **ЈЕД.МЕРА** | **КОЛ.** | **ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** | **УКУПНА ЦЕНА****БЕЗ ПДВ-а** |
| **1.0 ПРИПРЕМНИ ФИЗИЧКИ РАДОВИ** |
| 1**.**1 | - Демонтажа металних врата димензија 100х80цм. | Ком. | 3 |  |  |
| 1.2 | Рушење бетонских преграда укупних димензија 450х116х15 цм. Цена треба да садржи рушење,изношење шута ,завршно чишћење као и одвоз на градску депонију по м3. Обрачун се врши по м3 и множи се са товарним којефицијентом 1.25. | m3 |   0,78 |  |  |
| 1.3 | Рушење бетонских јасала димензија 500х25х7цм. Укупна цена садржи рушење,изношење шута као и одвоз на градску депонију . Обрачун се врши по м3 и множи се са товарним којефицијентом 1.25. |  m3 |  0,1 |  |  |
| 1.4 | Демонтажа канцеларијских врата димензија 207х70 цм вађење штока као и проширивање отвора 205х20х20 цм за уградњу нових собних врата димензија 205х90 цм. |   m2 | 1,43 |  |  |
| 1.5 | Делимично обијање поклобученог малтера дебљине 5цм. |  m2 | 15,0 |  |  |
| **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **2.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 2.1 | Малтерисање обијених делова фасаде.Малтерисање се ради продужним малтером размере 1:2:6 са предходним прскањем ретким цементним малтером размере 1:2 | m2 | 15 |  |  |
| 2.2 | Затварање шлица димензија 100х25 цм продужним малтером после електро радова. | m | 40 |  |  |
| 2.3 | Обрада шпалета врата и прозора ширине 25цм. | m | 5 |  |  |
| 2.4 | Премазивање хидроизолационим материјалом-сиком делове обијеног малтера. | m2 | 10 |  |  |
| **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **3.0 ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН** |
| 3.1 | Набавка материјала и израда спуштенoг плафона од пресованих плоча ( минерална вуна) типа,,Армстронг,, или сличног,на подешавајућим вешаљкама,алуминијумски пресеци, растер бојен,видљив, димензија плоча 625/625 мм. Тип плоча по избору инвеститора. | m2 | 41 |  |  |
| **УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН:** |

|  |
| --- |
|  **4.0 ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА** |
| 4.1 | Израда једнокрилних пвц врата димензије 2020 х 750 мм sa al.pragom | ком. | 1 |  |  |
| 4.2 | Набавка и уградња собних канцеларијских врата са подешавајућим штоком димензија 205х90 цм. | ком. | 1 |  |  |
| 4.3 | Демонтажа постојећег стакленог прозора димензија 100х80 Затварање отвора гипс картон плочом и уградњом вентилатора ф120 у исти. | ком. | 1 |  |  |
| Спецификација материјала за израду ПВЦстоларије. ПВЦ столарија се израђује од пвц петокоморних , или шестокоморних профила (Thyssen arcada немачки ,Rehau профили ,КBЕ profine или одговарајуће. )* Окови Gu немачки еуро јет
* ПВЦ испуна 1.5\*21\*1.5 века
 |
| **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:** |

|  |
| --- |
|  **5.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |
| 5.1 | Набавка и постављање подних керамичких плочица на суви малтер ради нивелације просторије. | m2 | 18,5 |  |  |
| 5.2 | Набавка и постављање подних керамичких киселоотпорних плочица са свим потребним предрадњама.Користити лепак Цересит 9 или одговарајући. | m2 | 8,5 |  |  |
| **УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **6.0 МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |
| 6.1 | Стругање старог молераја са зидова. | m2 | 30 |  |  |
| 6.2 | Набавка материјала и глетовање зидова глет масом у два слоја. | m2 | 30 |  |  |
| 6.3 | Набавка материјала и кречење зидова полудисперзијом у боји по избору инвеститора. | m2 | 148.16 |  |  |
| 6.4 | Премазивање фасаде белом фасадном бојом ². | m2 | 10 |  |  |
| **УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **7.0 СТОЛАРСКИ РАДОВИ** |
| 7.1 | Израда ојачања дрвеном гредом 800х12х12 цм. Са горње стране плафона убацивањем у зид и повезивањем на постојећу греду. Израда косника за додатно ојачање гредама 100х12х12 цм. | паушал |  |  |  |
| 7.2 | Сечење и демонтажа металног стуба Ф250. | паушал |  |  |  |
| 7.3 | Набавка материјала за хобловање и лакирање паркета. | m2 | 23 |  |  |
| **УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЦЕНА СА ПДВ - ом |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ГИПСАРСКИ РАДОВИ – СПУШТЕН ПЛАФОН
 |  |  |
| 1. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
 |  |  |
| 1. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
|  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |

У случају непредвиђених радова, извођач је у обавези да пре њиховог започињања обезбеди сагласност Наручиоца за извођење истих, као и за њихову цену.

Изабрани извођач је у обавези да редовно чисти место извођења радова.

Рок завршетка радова не може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да неки од изведених радова има недостатке у квалитету или очигледне грешке изабраног извођача, исти је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.

Наручилац може, у случају више силе или наступања околности на које изабрани извођач није могао да утиче, продужити рок извођачу за завршетак радова, без обавезе да исти плати било какву уговорну казну. У супротном, изабрани извођач се обавезује да плати уговорну казну у висини од 0,2%

од укупне вредности уговора, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Уговор се закључује до износа уговорене вредности набавке и до испуњења свих обавеза.

**Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда, у периоду од 09-13 часова доћи да непосредно погледају простор на коме треба да се врше грађевински радови.**

Уговор о јавној набавци закључује се до испуњења свих обавеза уговорних страна.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_. године |  МП |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |

***Напомена: Понуђач је у обавези да техничке карактеристике (спецификацију) предмета набавке са Обрасцем структуре цене, потпише и овери печатом.***