**Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18**

**Београд**

**03.04.2018.**

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА НА
ФАКУЛТЕТУ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈН-01-4/6-2018**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на aдаптацији просторија на Факултету ветеринарске медицине, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018.

Врши се измена у Обрасцу **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** тако што се у оквиру ставке Паркетарски радови брише реченица „Припрема постојећег терацо пода.“

Нови образац **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,** налази се на следећој страни**.**

**Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац техничких карактеристика, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива**

**Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.**

У свему осталом конкурсна документација за набавку извођења грађе јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018.

**II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **ОПИС РАДОВА** | **ЈЕД.МЕРА** | **КОЛ.** | **ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** | **УКУПНА ЦЕНА****БЕЗ ПДВ-а** |
| **1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |
|  1.1 | Заштита подова , изношење намештаја из просторија и одлагање на за то предвиђено место. | паушал |    |  |  |
| **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **2.0 ФИЗИЧКИ РАДОВИ** |
| 2.1 | Отварање отвора за врата димензија 240х100 цм, дебљина зида 20цм , скидање ламперије укупно 18м2; демонтажа врата ,обијање поклобученог малтера 8м2, изношење шута са одвозом на градску депонију. | паушал |  |  |  |
| **УКУПНО ФИЗИЧКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **3.0 ГИПСАРСКИ РАДОВИ**  |
| 3.1 | Израда преградних зидова д=10цм гипс картон плочама са отворима за двоје врата дим. 205х90цм, са обавезном изолацијом д=10 цм.Обрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора.  | m 2 | 46 |  |  |
| 3.2. | Израда једностраног зида гипс картон плочама на постојећу конструкцију са постављањем изолације д=10цмОбрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора. | m 2 | 18 |  |  |
| 3.3 | Затварање постојећег отвора од врата гипс картон плочама укупно 3м2 са обавезном изолацијом д =5Обрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора. | m 2 | 6 |  |  |
| **УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **4.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 4.1 | Обрада шпалетни укупне дужине 600цм развијене ширине 25цм. | m | 6 |  |  |
| 4.2 | Затварање шлицева после ел.радова | m | 25 |  |  |
| 4.3 | Малтерисање дела зида |  m 2 | 8 |  |  |
| **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **5.0 СТОЛАРСКИ РАДОВИ** |
| 5.1 | Набавка и уградња дрвених врата у гипсане зидове димензија 205х90 цм са обостраним фарбањем у белу боју. | Ком. | 2 |  |  |
| 5.2 | Монтажа претходно демонтираних врата димензија 240х100 цм, са обостраним фарбањем у белу боју са свим потребним предрадњама.У цену израде урачунати набавку материјала за фарбање. | Ком. | 2 |  |  |
| 5.3 | Набавка и уградња дуплих ПВЦ врата димензија 220х132 цм. Врата се састоје од фиксног дела и врата ширине 90цм са прагом и бравом са три кључа. | Ком. | 1 |  |  |
| 5.4 | Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 240 х 100 цм,са светларником у горњем делу од 35цм. | Ком. | 1 |  |  |
| **УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  **6.0 ЕЛЕКТРО РАДОВИ** |
| 6.1 | Израда шуко утичних места каблом 3х2.5 мм, шуко утичнице Алинг или одг. **Напомена: шуко утичнице се налазе на гипсаном зиду 6 (шест).** | ком. | 10 |  |  |
| 6.2 | Набавка и уградња напајања каблом ППУ 5х4 са повезивањем у ГРО. | m | 30 |  |  |
| 6.3 | Уградња РТ табле са 8 осигурача.Обрачун за позиције 6.1, 6.2 и 6.3 подразумева набавку електро материјала и услугу израде. | ком. | 1 |  |  |
| 6.4 | Набавка и уградња неонске арматуре 4 х36w на постојећи извод. | ком. | 1 |  |  |
| 6.5 | Померање постојеће расвете са израдом нових прекидача за паљење. Обрачун треба да обухвата набавку ППУ кабла 3х1.5 као и другог ел.материјала неопходног за израду. **Напомена** : прекидачи за светло се налазе у гипсаном зиду. | ком. | 3 |  |  |
| 6.6. | Набавка и уградња неонске арматуре 2х36 w на постојеће изводе | Ком. | 2 |  |  |
| **УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **7.0 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ**  |
| 7.1 |  Хобловање постојећег храстовог паркета.Обрачун подразумева набавку лака , хобловање и лакирање у три премаза. | m2 | 40,6 |  |  |
| **УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **8.0 МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |
| 8.1 | Кречење просторија са свим потребним предрадњама. У цену урачунати набавку материјала и израду по метру квадратном | m2 | 198 |  |  |
| **УКУПНО МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЦЕНА СА ПДВ - ом |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ФИЗИЧКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ГИПСАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЕЛЕКТРО РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
|  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |

У случају непредвиђених радова, извођач је у обавези да пре њиховог започињања обезбеди сагласност Наручиоца за извођење истих, као и за њихову цену.

Изабрани извођач је у обавези да редовно чисти место извођења радова.

Рок завршетка радова не може бити дужи од 21(двадесетиједан) календарских дана од дана увођења у посао.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да неки од изведених радова има недостатке у квалитету или очигледне грешке изабраног извођача, исти је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.

Наручилац може, у случају више силе или наступања околности на које изабрани извођач није могао да утиче, продужити рок извођачу за завршетак радова, без обавезе да исти плати било какву уговорну казну. У супротном, изабрани извођач се обавезује да плати уговорну казну у висини од 0,2%

од укупне вредности уговора, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Уговор се закључује до износа уговорене вредности набавке и до испуњења свих обавеза.

**Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда, у периоду од 09-12 часова доћи да непосредно погледају простор на коме треба да се врше грађевински радови.**

Уговор о јавној набавци закључује се до испуњења свих обавеза уговорних страна.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_. године |  МП |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |

***Напомена: Понуђач је у обавези да техничке карактеристике (спецификацију) предмета набавке са Обрасцем структуре цене, потпише и овери печатом.***