**Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18**

**Београд**

**01.11.2019.**

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА
 НАФАКУЛТЕТУ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**

**ЈН-01-4/11-2019**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке извођења грађевинских радова на aдаптацији просторија oзнаке и броја ЈН-01-4/11-2019.

Врши се измена у обрасцу  **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** у коме је дата детаљна техничка спецификација предмета набавке, из разлога што услед техничке грешке, недостаје једна колона у табели.

Нови образац **II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** налази се на следећој страни**.**

**Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац техничких карактеристика(спецификација) предмета јавне набавке са обрасцем структуре цене, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива**

У свему осталом конкурсна документација за набавку извођења грађевинских радова на aдаптацији просторија у поступку јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/11-2019, остаје неизмењена.

**Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације.**

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/11-2019.

**II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **ОПИС РАДОВА** | **ЈЕД.МЕРА** | **КОЛ.** | **JEД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** | **УКУПНА ЦЕНА****БЕЗ ПДВ-а** |
| **1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |
|  1.1 | Изношење клупа, столова као и све друге неопходне радње за почетак радова. | паушал |    |  |  |
| 1.2. | Скидање постојеће зидне керамике , паковање у грађевинске вреће и одлагање шута на за то одређено место од стране инвеститора.Услугу обрачунати по м2. | м2 | 36 |  |  |
| 1.3. | Изношење шута и одвоз на депонију.Обрачун се врши по м3 и множи са товарном којефицијенту 1.25 | м3 | 1 |  |  |
| **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **2.0 ВОДОВОДНИ РАДОВИ** |
| 2.1 | Набавка и уградња нове санитарије (лавабо 60 цм- 2 комада) на постојећим точећим местима. | ком. | 2 |  |   |
| 2.2 | Набавка и монтажа зидне батерије. | ком. | 2 |  |  |
| **Напомена:** За све горе наведене позиције радоваобрачунска цена треба да садржи набавку санитарије и уградњу исте са свим неопходним материјалом (вентили, шрафови и сл.). |
| **УКУПНО ВОДОВОДНИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
|  |
| **3.0 ЕЛЕКТРО РАДОВИ:** |
| 3.1 | Набавка, испорука, монтажа стандардне једноредне ПВЦ разводне табле са заштитним поклопцем која се монтира у зид (уградна). Позиција обухвата постављање и повезивање комплетне опреме у разводној табли што укупно износи: аутоматски осигурачи од 16 А 8ком. Аутоматски осигурачи од 20 А 6ком. |  ком. | 1 |  |  |
| 3.2 | Набавка постављање и повезивање инсталационог кабла ППY 3Х2.5 за монофазне прикључнице који се постављају у зиду испод малтера. Инсталациони каблови се напајају из разводне табле тако да један струјни круг напаја две прикључнице. Просечна дужина инсталационих каблова за монофазне утичнице по нормативу износи 10 метара. Обрачун подразумева набавку утичница, пратеће опреме (дозне) као и услугу израде комплетне инсталације. |  ком. | 10 |   |   |
| 3.3. |  Набавка и постављање трофазног инсталационог кабла ППY 5х2.5 за две трофазне утичнице укупне дужине 15м. Обрачун обухвата и набавку трофазних утичница као и уградњу истих са повезивањем. | кoм. | 2 |  |  |
| 3.4. | Набавка постављање и повезивање инсталационог кабла ППY 3Х 1.5 за расвету који се постављају у плафон испод малтера. Обрачун обухвата набавку и уградњу прекидача за светло. Просечна дужина инсталационог кабла за расвету по нормативу износи 8м. |   кoм. | 7 |  |  |
| 3.5. | Набавка и уградња лед панела димензија 120х30 цм. |  кoм. |  6 |  |  |
| 3.6. | Набавка и уградња лед панела димензија 60х60 цм. | кoм. | 1 |  |  |
| **УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **4.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 4.1 | Затварање свих шлицева и оштећења насталих након електро и других радова радова. Обрачун обухвата набавку материјала и затварање шлицева по дужном метру ширине 5цм. | м | 80 |  |  |
| 4.2 | Обрада ивица након демонтаже врата ком.3 укупне дужине 23м, ширине 10цм | м | 20 |  |  |
| 4.3 | Припрема зидова за лепљење керамике у случају већих оштећења. |  паушал |  |  |   |
| **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **5.0 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |
| 5.1 | Набавка, испорука и уградња зидне керамике са свим потребним предрадњама. Обрачун по метру квадратном постављања зидне керамике требало би да садржи комплет материјал (плочице лепак, лајсне, фугомал). Плочице су беле димензија 200х300 или сл**.**  | м2 | 36 |   |  |
| **УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **6.0 ПВЦ СТОЛАРИЈА** |
| 6.1 | Демонтажа постојећих врата димензија 230х 230 цм, 210х100 цм, 210х140 цм. | ком. | 3 |  |  |
| 6.2 | Набавка , допрема и уградња ПВЦ врата са штоком и прагом. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петококоморним системом профила и ојачаним челичним нерђајућим профилима са испуном и системом заптивања гумом по датој димензији са оковима и бравом са цилиндром и три кључа. Димензија отвора за врата су 230х230 цм.**Напомена:** димензије су дате према димензијама отвора. | ком. | 1 |   |  |
| 6.3 | Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 210 х100 цм. Опис врата узети из позиције 6.2 | ком. | 1 |  |  |
| 6.4 | Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 210х140 цм. Врата се састоје из два дела, и то: фиксни део 70 цм и радни покретни део 70 цм.Опис врата узети из позиције 6.2 | ком. | 1 |  |  |
| **УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА:** |

|  |
| --- |
| **7.0 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |
| 7.1 | Припрема постојећег бетонског пода. | паушал |  |  |  |
| 7.2 | Набавка и израда епокси самолив пода. Епокси премаз требало би да буде минималне дебљине 2мм. у боји по избору инвеститора. |  м2 | 65,7 |  |  |
| **УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:** |

|  |
| --- |
| **8.0** **ГРЕЈАЊЕ** |
| 8.1 | Набавка и испорука материјала за замену постојећих грејних тела -укупно 6 ком.Обрачунска цена садржи набавку материјала – алу.радијатори („Глобал“ или одг.)комплет са вентилима и озрачним славинама, укупно 90 ребара, услугу демонтаже постојећих као и постављање нових радијатора са неопходним преправкама постојећих веза. | ком. | 6 |  |  |
| **УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:** |

|  |
| --- |
|  |
| **9.0 МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ:** |
| 9.1 | Припрема зидова и плафона.Глетовање у два слоја, са завршним кречењем у боји по избору инвеститора. Обрачун треба да обухвата набавку, испоруку материјала и услугу израде по метру квадратном. | м2 | 312 |  |   |
| 9.2 | Фарбање радијаторских цеви. | м | 20 |  |  |
| **МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |

|  |
| --- |
|  |
| **10.0 ЗАВРШНИ РАДОВИ:** |
| 10.1 | Чишћење и полирање терацо пода. | м2 | 25 |  |   |
| **УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЦЕНА СА ПДВ - ом |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ВОДОВОДНИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЕЛЕКТРО РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ПВЦ СТОЛАРИЈА
 |  |  |
| 1. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ГРЕЈАЊЕ
 |  |  |
| 1. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
 |  |  |
| 1. ЗАВРШНИ РАДОВИ
 |  |  |
|  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |

У случају непредвиђених радова, извођач је у обавези да пре њиховог започињања обезбеди сагласност Наручиоца за извођење истих, као и за њихову цену.

Изабрани извођач је у обавези да редовно чисти место извођења радова.

Рок завршетка радова не може бити дужи од 30(тридесет) календарских дана од дана увођења у посао.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да неки од изведених радова има недостатке у квалитету или очигледне грешке изабраног извођача, исти је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.

Наручилац може, у случају више силе или наступања околности на које изабрани извођач није могао да утиче, продужити рок извођачу за завршетак радова, без обавезе да исти плати било какву уговорну казну. У супротном, изабрани извођач се обавезује да плати уговорну казну у висини од 0,2%

од укупне вредности уговора, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Уговор се закључује до износа уговорене вредности набавке и до испуњења свих обавеза.

**Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда, у периоду од 09-12 часова доћи да непосредно погледају простор на коме треба да се врше грађевински радови.**

Уговор о јавној набавци закључује се до испуњења свих обавеза уговорних страна.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Место и датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_. године |   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |